**Указание ДОБДД МВД России №13/Р-10-611 от 19 октября 2010 года**

* + В последнее время отмечается увеличение количества транспортных средств на улично-дорожной сети с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, что в свою очередь создает проблему фиксации административных правонарушений специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.
	Причиной сложившейся ситуации является отсутствие надлежащего контроля со стороны сотрудников Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением и проведения государственного технического осмотра.
	В целях обеспечения соблюдения участниками дорожного движения требований законодательства Российской Фелерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, государственного стандарта ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. типы и основные размеры. Технические требования», а также упорядочения процедур по изготовлению дубликатов государственных регистрационных знаков транспортных средств,
	**ПРЕДЛАГАЮ:**
		1. Довести до сведения всех изготовителей государственных регистрационных номеров, дислоцирующихся на территории субъекта Российской Федерации, следующий порядок изготовления регистрационных знаков:
			1. Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков транспортных средств, взамен пришедших в негодность (не соответствующих требованиям ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. типы и основные размеры. Технические требования») допускается на предприятиях, имеющих действующее Свидетельство об утверждении изготовленного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем образца специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, на соответствующий тип ГОСТ Р 50577-93 (далее предприятие-изготовитель), выдаваемого в порядке, установленным приказом МВД России от 27 апреля 2002 г. №390, при условии предоставления владельцем транспортного средства (собственником или его законным представителем) соответствующего регистрационного документа и двух пластин государственных регистрационных знаков, пришедших в негодность (для мототранспорта и прицепов - одной пластины).
			2. Выдача владельцу транспортного средства (собственнику или его законному представителю) вновь изготовленных дубликатов государственных регистрационных знаков, взамен пришедших в негодность, осуществляется указанными производителями одновременно с изъятием ранее выданных регистрационных знаков. Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков взамен утраченных (похищенных) не допускается.
			3. предприятия-изготовители обеспечивают учет изготовленных дубликатов государственных регистрационных знаков транспортных средств.
		2. Довести до сведения предприятий-изготовителей о том, что образцы государственных регистрационных знаков транспортных средств, представляемых для получения или переутверждения соответствующих свидетельств, изготавливаются в присутствии представителя управления Госавтоинспекции, на территории обслуживания которого расположена производственная база предприятия.

Начальник Департамента –
Главный государственный инспектор
Безопасности дорожного движения
Российской Федерации
Генерал-полковник милиции
В.Н. Кирьянов